**HighLight Daklicht met UltraGlass**

Standaardafmeting:

Dagmaat daklicht: 2000 x 1000 mm

Benodigde daksparing: 2000 x 1000 mm; indien de sparing afgetimmerd wordt de sparing rondom vergroten met dikte van de aftimmering.

Materiaal: RVS en kunststof

Opstandhoogte lage zijde: 310 mm

Opstandhoogte hoge zijde: 380 mm

Glas:: UltraGlass, driedubbel glas, doorvalveilig

Kleur binnenzijde: RAL 9010

Kleur buitenzijde: RAL 9005

Geschikt voor dakhelling 0 tot 15°

Specificaties UltraGlass:

Type glas: Driedubbelglas

U-waarde Glas: 0,6 W/m²K

T-waarde glas: 45%

G-waarde glas: 25%

Geluidsisolatie: 43 dBA

Belastbaarheid: ± 200 Kg/m2