**Lichttunnel voor platte daken – Type TCR/ TCF29**

**TCR/TCF**

Vaste lichttunnel, 35 cm diameter, voor dakhellingen tussen 0° en 15°.

Geconstrueerd uit witte PVC profielen en aan de buitenzijde een afdekschelp in

transparante ASA Luran plastic.

Plafondafwerking met dampschermkraag: rozet, matte dubbelwandige acrylaat en witte plafond sierring.

**TCR**

**Rigide tunnel** bestaande uit twee elleboogverbindingen en 2 x 62 cm telescopische

tunnel met een Miro zilver binnencoating waarvan de interne reflectie 98% is.

De afstand tussen het dakbedekkingmateriaal en de plafondafwerking dient tussen 85 cm en 185 cm te zijn. Verlengbaar tot max. 6 meter met uitbreidingskit.

**TCF**

Reflecterende **flexibele tunnel** van 1,1 meter lengte.

De afstand tussen het dakbedekkingmateriaal en de plafondafwerking dient tussen 20 cm en 90 cm te zijn.