**Lichttunnel voor hellende daken – Type TWF/TWR . TLF/TLR**

Vaste lichttunnel, 35 cm of 25 cm diameter, voor dakhellingen van 15° tot 60°.

Buiten: vast kader met 4 mm gehard glas met easy to clean coating en geïntegreerd gootstuk.

Binnen: reflecterende aluminium tunnel.

Plafondafwerking met dampschermkraag: rozet, matte dubbelwandige acrylaat en witte plafond sierring.

Lichttunnel in **geprofileerde** dakbedekking

(profielhoogte max. 120 mm).

geïntegreerd gootstuk in polyurethaan

kleur NCS S 8505-B20G.

TWF 014: Flexible tunnel 0.4 - 2 meter

diameter 35 cm.

TWR 010: Rigide tunnel 1.45 -1.85 meter

diameter 25 cm.

TWR 014: Rigide tunnel 1.45 -1.85 meter

diameter 35 cm.

Lichttunnel in **vlakke** dakbedekking

(dikte max. 25 mm)

geïntegreerd gootstuk in aluminium

kleur NCS S 7500N.

TLF 014: Flexible tunnel 0.4 - 2 meter

diameter 35 cm.

TLR 010: Rigide tunnel 1.45 -1.85 meter

diameter 25 cm.

TLR 014: Rigide tunnel 1.45 -1.85 meter

diameter 35 cm.